

**Lernhilfe für die Jugendflamme Bronze**

**Die Zusammensetzung des Notrufes:**

Wo? Was? Wie viele? Wer? Warten?

**Notrufnummern:**

112 – Feuerwehr; 110 – Polizei; 19222 – Krankentransport

**Knoten und Stiche:**

Mastwurf gelegt und gestochen

Zimmermannsschlag

Ankerstich gelegt und gestochen

Kreuzknoten

Arbeitsleine ist rot und hat einen Karabiner

Feuerwehrleine ist weiß und hat einen Holzknebel

Mit Knoten und Stichen können wir sichern, anschlagen oder transportieren

**Größe von Schläuchen kennen:**

A – B – C – D

**Teile des Schlauches benennen:**

Schlauch, Kupplung, Dichtung

**Schlauch zusammenrollen:**

Trockene Schläuche werden doppelt gerollt

Nasse Schläuche werden einfach gerollt

**Handhabung des Verteilers und die Bezeichnung der Teile:**

Eingang, Ausgang, das Übergangsstück BC, Niederschraubventil, Kugelhahn, 1. Rohr (links), 2. Rohr (rechts), 3. Rohr (Mitte) wird auch als Sonderrohr, B-Rohr oder Schaumrohr bezeichnet

**Das Mehrzweckstrahlrohr kennen:**

Wenn das Mundstück entfernt wird, dann verdoppelt sich der Wasserdurchfluss

D – Strahlrohr 25 Liter/Minute, ohne Mundstück 50 Liter/Minute

C – Strahlrohr 100 Liter/Minute, ohne Mundstück 200 Liter/Minute

B – Strahlrohr 400 Liter/Minute, ohne Mundstück 800 Liter/Minute

**Sanitätsgerät im Löschfahrzeug:**

Trage, Decke und Sanitätskasten